**三门县人民医院（滨海新城院区、人民院区）排污环保检测服务项目（二次）补充公告**

致各投标人：

本项目检测清单修改为：

1.新城院区：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测类别 | 工作场所 | 危害因素 | 点位（个） | 频次 | 周期 | | 年检测次数 |
| 单元车间 | （次/天） |
| 1 | 锅炉废气 | 有组织废气排放口 | 氮氧化物 | 1 | 3 | 1 | 1次/月 | 12 |
| 2 | 颗粒物 | 1 | 3 | 1 | 1次/年 | 1 |
| 3 | 二氧化硫 | 1 | 3 | 1 | 1次/年 | 1 |
| 4 | 林格曼黑度 | 1 | 3 | 1 | 1次/年 | 1 |
| 5 | 废气 | 有组织废气 | 臭气浓度 | 1 | 3 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 6 | 氨（氨气） | 1 | 3 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 7 | 硫化氢 | 1 | 3 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 8 | 废气 | 无组织废气 | 硫化氢 | 4 | 4 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 9 | 臭气浓度 | 4 | 4 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 10 | 氨（氨气） | 4 | 4 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 11 | 甲烷 | 4 | 4 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 12 | 氯 | 4 | 4 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 13 | 污水 | DW001 | 悬浮物 | 1 | 3 | 1 | 1次/周 | 52 |
| 14 | 化学需氧量 | 1 | 3 | 1 | 1次/周 | 52 |
| 15 | 五日生化需氧量 | 1 | 3 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 16 | 阴离子表面活性剂 | 1 | 3 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 17 | 氨氮 | 1 | 3 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 18 | 石油类 | 1 | 3 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 19 | 动植物油 | 1 | 3 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 20 | 挥发酚 | 1 | 3 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 21 | 总氰化物 | 1 | 3 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 22 | 粪大肠菌群 | 1 | 3 | 1 | 1次/月 | 12 |
| 23 | 预处理排放口 | DW001 | 总α放射性（分包） | 1 | 3 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 24 | 总β放射性（分包） | 1 | 3 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 25 | 总汞 | 1 | 3 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 26 | 总镉 | 1 | 3 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 27 | 总铬 | 1 | 3 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 28 | 六价铬 | 1 | 3 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 29 | 总砷 | 1 | 3 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 30 | 总铅 | 1 | 3 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 31 | 总银 | 1 | 3 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 32 | 噪声 | 厂界噪声 | 噪声（昼间） | 4 | 1 | 1 | 1次/季 | 4 |

2.人民路院区：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测类别 | 工作场所 | 危害因素 | 点位（个） | 频次 | 周期 | | 年检测次数 |
| 单元车间 | （次/天） |
| 1 | 锅炉废气 | 有组织废气排放口 | 氮氧化物 | 1 | 3 | 1 | 1次/月 | 12 |
| 2 | 颗粒物 | 1 | 3 | 1 | 1次/年 | 1 |
| 3 | 二氧化硫 | 1 | 3 | 1 | 1次/年 | 1 |
| 4 | 林格曼黑度 | 1 | 3 | 1 | 1次/年 | 1 |
| 5 | 废气 | 无组织废气 | 甲烷 | 4 | 4 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 6 | 臭气浓度 | 4 | 4 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 7 | 氨（氨气） | 4 | 4 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 8 | 氯 | 4 | 4 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 9 | 硫化氢 | 4 | 4 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 10 | 污水 | DW001 | 悬浮物 | 1 | 3 | 1 | 1次/周 | 52 |
| 11 | 化学需氧量 | 1 | 3 | 1 | 1次/周 | 52 |
| 12 | 五日生化需氧量 | 1 | 3 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 13 | 阴离子表面活性剂 | 1 | 3 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 14 | 氨氮 | 1 | 3 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 15 | 石油类 | 1 | 3 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 16 | 动植物油 | 1 | 3 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 17 | 挥发酚 | 1 | 3 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 18 | 总氰化物 | 1 | 3 | 1 | 1次/季 | 4 |
| 19 | 粪大肠菌群 | 1 | 3 | 1 | 1次/月 | 12 |
| 20 | 噪声 | 厂界噪声 | 噪声（昼间） | 4 | 1 | 1 | 1次/季 | 4 |

采购文件中涉及相关内容对应修改，未涉及的内容按原采购文件执行。给各投标人带来不便之处，敬请谅解。

三门县人民医院

浙江正听工程项目管理有限公司

2024年12月27日