**三门县人民医院放射设备场所年度检测及预控评等外包服务**

1. **数量：2年；总预算：8万元**

对全院放射设备进行检测，编制性能及场所检测报告，并满足相关行政部门审查要求。具体内容：

受甲方委托，乙方承接三门县人民医院（受检单位名称）放射卫生检测技术服务，具体的检测项目和放射装置明细数量如下，以实际检测数量为准。

（1）放射诊疗设备性能检测，委托年限 2年；( 2025年度-2026年度)；

（2）工作场所放射防护检测，委托年限 2 年；( 2025年度-2026年度)；

1. **放射设备清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 装置  名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 主要参数 | 所在  位置 | 放置场所 |
| 1 | DR | Milliennium | 佳能 | 1 | 150kV,500mA | 医疗综合楼B区一层放射科区域 | 1号机房 |
| 2 | 64排CT | Optima CT680 Expert | GE | 1 | 140kV,560mA | 2号机房 |
| 3 | 16排CT | Optima CT 540 | GE | 1 | 140kV,440mA | 3号机房 |
| 4 | 乳腺DR | GIOTTO IMAGE 3D | 意大利IMS | 1 | 35kV,150mA | 4号机房 |
| 5 | DR | NOVA FA-C | 赛德科 | 1 | 150kV,800mA | 5号机房 |
| 6 | 全身骨密度仪 | Prodigy Primo | GE | 1 | 83kV,3mA | 6号机房 |
| 7 | DSA | Allura Xper FD20 | 飞利浦 | 1 | 125kV,1250mA | 7号机房 |
| 8 | 数字胃肠机 | OPERA-T90ce | 意大利GMM | 1 | 150kV,800mA | 8号机房 |
| 9 | C臂机 | Brivo OEC 785 | GE | 1 | 110kV,20mA | 医疗综合楼B区四层手术室区域 | 1-3号手术室共用 |
| 10 | C臂机 | SIREMOBIL Compact L | 西门子 | 1 | 110kV,20mA |
| 11 | 移动床边机 | KD-MD300 | 上海新黄浦 | 1 | 125kV,425mA | - | A四病区 |
| 12 | 体外冲击波碎石机 | HK.ESWL-V | 深圳市慧康医疗 | 1 | 100kV,6mA | 碎石中心 | 碎石机房 |
| 13 | 16排CT | NeuViz 16 Classic | 沈阳东软 | 1 | 140kV,233mA | 发热门诊一层CT机房 | 发热门诊CT机房 |
| 14 | 口腔CT（带全景功能） | X-TREND | 卡瓦 | 1 | 95kV,14mA | 医疗综合楼A区三层 | 口腔CT  机房 |
| 15 | 口腔CT | KaVo 3D exam i | 卡瓦盛邦 | 1 | 120kV,5mA | 老院区放射楼 | 2号机房 |
| 16 | DR | NeuVision 470 | 东软医疗系统 | 1 | 150kV,650mA | 3号机房 |
| 17 | 16排CT | Brilliance CT 16 slice | 飞利浦 | 1 | 140kV,500mA | 4号机房 |
| 18 | 40排CT | uCT 530 | 上海联影 | 1 | 140kV,420mA | 5号机房 |
| 19 | DR | NOVA FA | SEDECAL | 1 | 150kV,800mA | 7号机房 |
| 20 | 移动床边机 | PLX101 | 南京普爱 | 1 | 100kV,45mA | 新生儿科 |
| 21 | 全身骨密度仪 | DPX-NT | GE | 1 | 76kV,1.5mA | 体检中心一层 | 骨密度仪机房 |

1. **投标人资格条件**

（1）具有独立订立合同和履行合同能力的中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织。

（2）具有良好的财务状况和商业信誉，未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，未涉及重大诉讼。

（3）必须具备放射卫生技术服务资质证书（甲级），资质范围涉及放射影像诊断、介入放射学等。

（4）报名时需提供以下资料（复印件需加盖单位公章）：与招标项目相适应的企业营业执照、相关资质证书、法人授权委托书、被授权人身份证复印件等。

1. **技术需求**

1、检测设备、检测项目具备浙江省卫生监督及辐射安全等法规要求资质，并出具相关材料证明。

2、检测设备的报价需按不同类型的设备、场所分别价格。

3、每次检测完成提供电子版证书和纸质证书各1份、标签字体清晰。

4、谈判单位应出具满足医院检测/校准清单所需标准器，检测时标准器在有效期内。

5、检测人员与报告检测人员相符。

6、检测完成后半个月内出具检测报告。

7、放射设备环评、预控评项目按设备品类另行报价。

8、其他未尽事宜另行约定。